Стандартная комплектация:
1. Спиральный герметичный компрессор "Copeland"
2. Нагреватель картера компрессора
3. Запорные вентиля "Rotalock" на нагнетание и всасывание компрессора
4. Вентиль впрыска DTC или трубка впрыска
5. Датчик нагнетания(для компрессоров с кодом TFD)
6. Пластинчатый теплообменник (для агрегатов АНН с компрессорами ZF-EVI)
7. Реле давления (сдвоенное) высокое-низкое
8. Стекло смотровое с индикатором влажности на жидкостную линию
9. Фильтры на жидкостную линию и линию всасывания
10. Жидкостной ресивер с вентилями "Rotalock" и плавкой вставкой
11. Рама и декоративные панели