Установки охлаждения жидкости серии ВТХУ – это высокотемпературные охладители холодопроизводительностью от 6 до 1000 кВт. 
Все установки ВТХУ выполнены в моноблочном исполнении, при этом конденсатор размещен сверху, поток воздуха от вентиляторов конденсатора направлен вертикально вверх.
Тип компоновки, использованный в ВТХУ, позволяет установке занимать минимальную площадь машинного отделения, обладая при этом полной заводской готовностью к эксплуатации – все элементы холодильного контура, включая конденсатор, смонтированы на единой раме, установка заправлена хладагентом, все электрические компоненты скоммутированы со щитом управления (также размещенным внутри корпуса). 
Корпус установки – это металлический несущий каркас с закрепленными на нем металлическими декоративными панелями, защищающими элементы установки от пыли, влаги и механических повреждений.

Основные области применения  высокотемпературных установок серии ВТХУ:
•	охлаждение воды, используемой как для систем кондиционирования воздуха, так и  для различных технологических нужд.
•	охлаждение водных растворов гликолей в указанном диапазоне температур, (в случае использования установок ВТХУ для охлаждения гликолей - это необходимо указать при заказе для проведения уточняющего расчета испарителя  из-за различия в вязкости хладоносителей – воды и гликоля). 

 Хладагенты и хладоносители.

Установки  могут работать на хладагентах либо  R-22, R-407C, R-134a, либо на R410 a. 
Для моделей с винтовыми компрессорами, для разных марок хладагента требуется использование различных типов масел, поэтому для  винтовых  компрессоров марку хладагента необходимо указать при заказе установки.
В качестве хладоносителя в установках серии ВТХУ  чаще всего используется  вода. Охладители ВТХУ могут также использоваться для охлаждения водных растворов гликолей. В этом случае при заказе необходимо указать марку и концентрацию водного раствора гликоля для проведения уточняющего расчета испарителя  из-за различия в вязкости хладоносителей – воды и гликоля.

 Технические данные.

Холодопроизводительность: от 4 до 1000 кВт.

Температура хладоносителя на выходе из установки: от  +4 до  +20 градусов Цельсия.

Диапазон температуры окружающей среды:   от –20 до +50 градусов Цельсия (запуск  и устойчивая работа при температуре ниже 0 градусов Цельсия возможна только с использованием  систем зимнего пуска и управления вентиляторами конденсатора – опции «З» и «К»).
