Стандартная комплектация:
1. Спиральный или поршневой компрессор(ы) с запорными вентилями и нагревателем картера.
2. Погружной, пластинчатый или кожухотрубный теплообменник/испаритель.
3. Конденсатор(ы) воздушного охлаждения.
4. Сдвоенное реле давления.
5. Регулятор скорости вращения вентиляторов или реле давления для регулирования давления конденсации.
6. Ресивер с двумя вентилями, предохранительным клапаном или плавкой вставкой.
7. Смотровой глазок.
8. Фильтр осушитель жидкостной линии.
9. Соленоидный вентиль.
10. Терморегулирующий вентиль.
11. Теплоизолированная емкость.
12. Насос для хладоносителя с запорно регулирующей арматурой.
13. Реле протока хладоносителя.
14. Электрический щит управления.
15. Манометры высокого и низкого давления.
16. Соленоидный вентиль регулировки производительности(для  установок на базе поршневых компрессоров "Bock" (Германия).