Модельный ряд агрегатов серии АС-ZF комплектуется компрессорами мощностью 3...15 л.с. с системой впрыска жидкого хладагента для защиты компрессора от превышения температуры нагнетания, для чего используется вентиль DTC на агрегатах АС-ZF09…АС-ZF18 и капиллярная трубка на агрегатах АС-ZF24…АС-ZF48. Агрегаты предназначены для работы в средне- низкотемпературных режимах (+7°C...-45°C) с хладагентами R404a, R134a, R22.