 АНН-компрессорно-конденсаторный агрегат уличного исполнения с горизонтальным потоком воздуха на основе одного или двух спиральных компрессоров Copeland. Данный тип агрегата используется для холодоснабжения низкотемпературных потребителей холода или камер хранения с широким температурным диапазоном. Может быть укомплектован как 4-х полюсным стандартным вентилятором, так и 6-ти полюсным малошумным.
 Агрегат может быть размещен как на стене, так и на крыше.
 Для увеличения эффективности при переменных нагрузках следует применять агрегаты с цифровыми компрессорами.
 АСН имеют температурный диапазон использования на R404a/R507 от -40 до -10 градусов Цельсия по температуре кипения и от -30 до +40 по температуре окружающей среды, однако при температуре окружающей среды ниже 0 градусов Цельсия рекомендуется заказывать опцию "З" - зимний пуск. Можно использовать данный тип агрегата и при более высоких температурах кипения и в этом случае максимальная температура окружающей среды должна быть не более +32 градуса цельсия. 
