Стандартная комплектация:
1. Спиральный  компрессор(ы) с запорными вентилями и нагревателем картера.
2. Пластинчатый меднопаяный теплообменник/испаритель.
3. Конденсатор(ы) воздушного охлаждения.
4. Сдвоенное реле давления.
5. Регулятор скорости вращения вентиляторов или реле давления для регулирования давления конденсации.
6. Ресивер с двумя вентилями, предохранительным клапаном или плавкой вставкой.
7. Смотровой глазок.
8. Фильтр осушитель жидкостной линии.
9. Соленоидный вентиль.
10. Терморегулирующий вентиль.
11. Герметичная теплоизолированная емкость с перегородкой, оснащенная предохранительным и спускным клапанами.
12. Насос  для хладоносителя с запорно регулирующей арматурой.
13. Реле протока хладоносителя.
14. Манометры высокого и низкого давления.
15. Электрический щит управления.
