Стандартная комплектация:
1. Спиральные герметичные компрессоры Copeland.
2. Нагреватели картера компрессоров.
3. Запорные вентили "Rotalock" на нагнетании и всасывании компрессоров.
4. Встроенная теплообменная решетка конденсатора воздушного охлаждения.
5. Вентиляторы охлаждения конденсатора.
6. Регулятор скорости вращения вентилятора.
7. Маслоотделитель во встроенным маслосборником.
8. Электронные регуляторы уровня масла
9. Масляный фильтр на линии возврата масла.
10. Реле давления (сдвоенное) высокое/низкое на каждый компрессор.
11. Стекло смотровое с индикатором влажности на жидкостную линию.
12. Фильтр осушитель на жидкостную линию.
13. Фильтр на всасывающую линию.
14. Шаровые запорные вентили.
15. Обратные клапаны на линиях нагнетания компрессоров.
16. Жидкостной ресивер с вентилями "Rotalock" и плавной вставкой.
17. Щит управления агрегатом.
18. Рама.
19. Декоративные панели.