Стандартная комплектация:
1. Спиральный герметичный компрессор
2. Нагреватель картера компрессора
3. Запорные вентиля "Rotalock" на нагнетание и всасывание компрессора
4. Датчик нагнетания(для компрессоров с кодом TFD)
5. Конденсатор воздушного охлаждения
6. Регулятор скорости вращения вентиляторов
7. Реле давления (сдвоенное) высокое-низкое
8. Стекло смотровое с индикатором влажности на жидкостную линию
9. Фильтры на жидкостную линию и линию всасывания
10. Жидкостной ресивер с вентилями "Rotalock" и плавкой вставкой
11. Силовой электрический щит
12. Рама и декоративные панели