 АВН-компрессорно-конденсаторный агрегат уличного исполнения с горизонтальным потоком воздуха на основе одного или двух спиральных компрессоров Copeland. Данный тип агрегата используется для холодоснабжения Высокотемпературных потребителей холода, а также систем кондиционирования. Укомплектован 4-х полюсным стандартными вентиляторами .
 Агрегат может быть размещен как на стене, так и на крыше.
 Для увеличения эффективности при переменных нагрузках следует применять агрегаты с цифровыми компрессорами.
 АВН имеют температурный диапазон использования на R404a/R507 от -25 до +21 градусов Цельсия по температуре кипения и от -30 до +36 по температуре окружающей среды при использовании R407C или R22 (рекомендуется для регионов с умеренным климатом) и от -30 до 38 градусов Цельсия при использовнии R134a (рекомендуется для регионов с жарким климатом). 
