Модельный ряд агрегатов серии МС-ZFD-EVI комплектуется компрессорами мощностью с системой впрыска пара под промежуточным давлением. На данных агрегатах организуется цикл с экономайзером. На низких температурах кипения хладагента это дает заметное увеличение холодпроизводительности. Основным преимуществом данных агрегатов является малое потребление электроэнергии, компактные размеры, а также невысокая цена. Агрегаты предназначены для работы в средне и низкотемпературных режимах только с хладагентом R404a (от+5 градусов Цельсия, до -40). В компрессорах данных агрегатов предусмотрена плавная регулировка холодопроизводительности в пределах от 10 до 100% от максимальной.
  В агрегатах предусмотрено уравнивание уровня масла в компрессорах либо с помощью регуляторов уровня масла, либо для отдельных моделей двухкомпрессорных агрегатов уравнивание с помощью трубки.