Установки охлаждения жидкости серии ВТХО – это высокотемпературные охладители холодопроизводительностью от 1,5 до 220 кВт со встроенным в установку гидроблоком (емкость, насос, запорно-регулирующая арматура). 

Основные области применения:
•	охлаждение  воды в контуре оборотного водоснабжения. Вода с заданной температурой подается  для охлаждения технологического оборудования (термопластавтоматы, экструдеры, лазеры, томографы, вакуумные установки и  т. д.). 
•	охлаждение водного раствора пропиленгликоля, используемого затем для охлаждения воды до + 4 ?С, подаваемой на линии розлива газированных напитков. 
•	для охлаждения водных растворов гликолей в диапазоне температур от + 4 до                + 16 ?С, (в случае использования установок ВТХО для охлаждения гликолей - это необходимо указать при заказе для проведения уточняющего расчета испарителя  из-за различия в вязкости хладоносителей – воды и гликоля). 

Основными отличительными особенностями установок ВТХО являются:
•	наличие гидроблока, встроенного в установку. В конструкции гидроблока используется однонасосная (с байпасным клапаном) или двухнасосная схема. В стандартном исполнении применена однонасосная схема с байпасным клапаном; двухнасосная схема является опцией, что необходимо указать при заказе. Однонасосную схему рекомендуется применять для установок холодопроизводительностью менее 100 кВт; двухнасосная схема предпочтительна для систем с очень большим колебанием тепловой нагрузки, а также для всех систем холодопроизводительностью более 100 кВт. 
•	использование более мощного, по сравнению с ВТХР, конденсатора, рассчитанного на работу в режиме с температурой выхода воды до +20 ?С.

В стандартном исполнении все установки ВТХО  выполнены в виде моноблока, при этом конденсатор размещен сверху, поток воздуха от вентиляторов конденсатора направлен вертикально вверх. Такой тип компоновки позволяет максимально сократить площадь машинного отделения, занимаемого установкой. В моноблочном исполнении все элементы холодильного контура, включая конденсатор, смонтированы на единой раме, установка заправлена хладагентом, все электрические компоненты скоммутированы со щитом управления, также размещенным внутри корпуса. 
 По специальному заказу установки ВТХО могут быть изготовлены в модульном исполнении с выносным конденсатором, что зачастую бывает необходимо в связи с ограниченным пространством внутри цеха.
В установках ВТХО  используются герметичные спиральные (Copeland Scroll)  или полугерметичные поршневые (DWM Copeland) компрессоры. Установки с обоими типами компрессоров могут быть оборудованы теплообменником погружного типа (установки малой мощности), пластинчатым меднопаяным или кожухотрубным теплообменниками. Основные факторы, которыми рекомендуется руководствоваться при выборе типа теплообменника, приведены в разделе вступления «Состав установок охлаждения жидкости». 


Исходя из типа используемого компрессора и теплообменника/испарителя, серия ВТХО имеет несколько модификаций:

•	ВТХО-С-ПВ – компрессор спиральный и теплообменник погружного типа (погружной витой).
•	ВТХО-С-ПМ – компрессор спиральный и теплообменник пластинчатый меднопаяный.
•	ВТХО-С-К - компрессор спиральный и теплообменник кожухотрубный.
•	ВТХО-П-К -  компрессор поршневой полугерметичный и теплообменник кожухотрубный.

1.2. Хладагенты и хладоносители.

Установки  могут работать на следующих хладагентах:

•	со спиральными компрессорами – на  R-22, R-407C, R-134a и на R-410A;
•	с поршневыми полугерметичными компрессорами – на R-22, R-404А, R407C, R-134a.

В качестве хладоносителя в установках серии ВТХО  чаще всего используется  вода (при охлаждении технологического оборудования) или водный раствор пропиленгликоля (в промежуточном контуре при охлаждении воды для линий розлива газированных напитков). Охладители ВТХО могут также использоваться для охлаждения других хладоносителей, что необходимо указать при заказе. 

1.3. Технические данные.

Холодопроизводительность:  от 1,5 до 220 кВт.

Температура хладоносителя на выходе из установки: от + 4 до  + 16 ?С.

Диапазон температуры окружающей среды: от – 20 до + 45 ?С (запуск  и устойчивая работа при температуре ниже 0 ?С возможна только с использованием  систем зимнего пуска и управления вентиляторами конденсатора. Кроме того, при низкой температуре окружающей среды должен быть использован хладоноситель (с соответствующей концентрацией), температура замерзания которого ниже минимальной температуры окружающей среды).
