Стандартная комплектация:
1. Компрессоры "Bitzer" со встроенной тепловой защитой. Оснащены запорными вентилями на нагнетании и всасывании.
2. Защитные сдвоенные реле отключения компрессора по высокому и низкому давлению.
3. Маслоотделители. Оснащены электроТЭНами с термостатом и предохранительным клапаном.
4. Фильтры на жидкострую линию и линию всасывания.
5. Масляный фильтр, смотровое стекло на масляную линию, вентиль на масло, реле протока OFC, шаровый вентиль.
6. Манометры высокого и низкого давления.
7. Регулятор давления "до себя".
8. Обратные клапаны на газовую и жидкостную линии.
9. Шаровые вентили на вход и выход маслоохладителя (Для HSN).