 АННП-компрессорно-конденсаторный агрегат уличного исполнения с горизонтальным потоком воздуха на основе одного поршневого компрессора Bock. Данный тип агрегата используется главным образом для холодоснабжения низкотемпературных потребителей холода или камер хранения с широким температурным диапазоном. Может быть укомплектован как 4-х полюсным стандартным вентилятором, так и 6-ти полюсным малошумным.
 Агрегат может быть размещен как на стене, так и на крыше.
 Для увеличения эффективности при переменных нагрузках агрегат может быть укомплектован регулировкой производительности:
-Частотным преобразователем EFC (плавная регулировка скорости вращения за счет изменения частоты подаваемого тока)
-Отключением одного или более блоков цилиндров.
 АННП имеют температурный диапазон использования на R404a/R507 от -45 до -5 градусов Цельсия по температуре кипения и от -30 до +40 по температуре окружающей среды, однако при температуре окружающей среды ниже 0 градусов Цельсия рекомендуется заказывать опцию "З" - зимний пуск.
 АННП может использоваться на хладагентах R134a, R22, R407C, R134a. 
