Стандартная комплектация:
1. Спиральный герметичные компрессоры "Copeland".
2. Нагреватель картера компрессора.
3. Запорные вентили "Rotalock" на нагнетании и всасывании компрессора.
4. Конденсатор воздушного охлаждения.
5. Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсаторов.
6. Реле давления (сдвоенное) высокое-низкое.
7. Стекло смотровое с индикатором влажности на жидкостную линию.
8. Фильтр-осушитель на жидкостную линию.
9. Фильтр на всасывающую линию (не смонтирован, поставляется в комплекте с агрегатом).
10. Шаровые запорные вентили.
11. Система уравнивания масла.
12. Обратные клапана на линию нагнетания и жидкостную линию после конденсатора
13. Жидкостной ресивер с вентилями "Rotalock" и плавкой вставкой (не на всех моделях). 
14. Силовой электрический щит.
15. Рама.
16. Декоративные панели.
