 Агрегаты АВК предназначены для уличной установки и эксплуатации. Корпус агрегата изготовлен из оцинкованного стального листа и окрашен методом порошкового напыления, что делает его устойчивым к воздействию атмосферных осадков. Все элемены щита управления заключены в герметичный корпус со степенью защиты IP65.
 Основная область применения - обеспечение "холодом" Высокотемпературных потребителей холода в системах кондиционирования, поэтому все агрегаты АСК выпускаются в малошумном исполнение с восьмиполюсными вентиляторами 630мм или шестиполюсным вентилятором 500мм, что позволяет обеспечить уровень шума не более 41 дБ на расстояние 10м. Также это позволяет монтировать агрегат вблизи жилых зданий.
 Агрегат может быть выполнен в стандартном исполнение со ступенчатым регулированием 50-100% и с плавным регулированием от 5 до 100% если один из компрессоров цифровой.
 Машина оборудована системой плавной конденсации, благодаря которой можно понижать уставку давления конденсации при низкой температуре окружающей среды, что приводит к экономии электроэнергии.
 Конструктивные особенности:
 Любой агрегат оборудован двумя или более спиральными компрессорами Copeland Scroll семейства ZB, ZR или ZP в зависимости от хладагента. Компрессоры установлены в закрытом компрессорном отделение агрегата.
 Агрегат предназначен для эксплуатации на хладагентах R407, R22, R134a, R410A в диапазоне кипения от -30 до +5 градусов Цельсия, но оптимизированы под R404a/R507 в температурном диапазоне от -15 до -5 градусов Цельсия.