АгрегатЫ АП-STREAM имеют основное применение: 
-торговое оборудование
-Холодильные камеры
-Склады хранения и заморозки продукции
-Реализация технологических процессов
-Промышленное кондиционирование
-Охлаждение жидкостей и молокоохладители
Применяется на всех основных хладагентах: R404a, R507, R407C, R134a, R22
Модельный ряд АП-HGX комплектуется следующими компрессорами, которые охлаждаются всасываемыми парами:

- 4-х и 6-ти цилиндровыми компрессорами, включающими 5 типов с объемной производительрностью (от 61,7 куб.м/ч до 153 куб.м/ч). Указанные компрессоры отличаются надежной и безопасной системой смазки, износоустойчивым кривошипно-шатунным механизмом и высоким холодильным коэффициентом за счет использования дисковых клапанов.
 Агрегаты могут быть укомплектованы регулировкой производительности:
 1). Все без исключения встроенным частотным преобразователем - посредством плавного изменения частоты вращеня вала (от 25 до 70 гц). При этом экономия электроэнергии достигает 25% по сравнению со ступенчатой регулировкой производительности.
 2). Встроенным соленоидным клапаном На все модели с числом поршней 4 и более. Соленоидный клапан устанавливается на блок цилиндров, который включает в себя 2 цилиндра. Регулировка осуществляется выключением блока путем перекрываня всасывания. Таким образом на 4-цилиндровых компрессорах возможна регулировка холодопроизводительности в 2 ступени - 50 и 100%, на 6-ти цилиндровых в 3 ступени - 33, 66, 100%, на 8-х цилиндровых в 4 ступени 25, 50, 75, 100%.