Стандартная комплектация:
1. Поршневой полугерметичный компрессор Bock co встроенной тепловой защитой MP10.
2. Нагреватель картера компрессора.
3. Вибровставка на нагнетании компрессора.
4. Вибровставка на всасывании компрессора.
5. Частотный регулятор производительности (для моделей АСНПР или АHНПP).
6. Кондесатор воздушного охлаждения.
7. Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора.
8. Реле давления сдвоенное (высокое-низкое).
9. Стекло смотровое с индикатором влажности на жидкостную линию.
10. Фильтр на линию всасывания (поставлятется вместе с агрегатом, не смонтирован).
11. Фильтр осушитель на жидкостную линию
12. Жидкостной ресивер с вентилями "Rotalock" и плавкой вставкой
13. Силовой электрический щит
14. Рама и декоративные панели