Стандартная комплектация:
1. Спиральный  компрессор(ы) с запорными вентилями и нагревателем картера.
2. Пластинчатый меднопаяный теплообменник/испаритель.
3. Конденсатор(ы) воздушного охлаждения.
4. Сдвоенное реле давления.
5. Регулятор скорости вращения вентиляторов или реле давления для регулирования давления конденсации.
6. Ресивер с двумя вентилями, предохранительным клапаном или плавкой вставкой.
7. Смотровой глазок.
8. Фильтр осушитель жидкостной линии.
9. Соленоидный вентиль.
10. Терморегулирующий вентиль.
11. Теплоизолированная емкость.
12. Насос из нержавеющей стали для хладоносителя с запорно регулирующей арматурой.
13. Реле протока хладоносителя.
14. Манометры высокого и низкого давления.
15. Электрический щит управления.
