АгрегатЫ АП-HGX имеют основное применение: 
-Холодильные камеры
-Склады хранения и заморозки продукции
-Реализация технологических процессов
Применяется на всех основных хладагентах: R404a, R507, R22
Модельный ряд АП-HGX комплектуется следующими компрессорами, которые охлаждаются всасываемыми парами:
 6-ти цилиндровыми двухступенчатыми компрессорами, включающими 1 типоразмер с 3 ступенями по производительности (от 93,7 куб.м/ч до 122,4 куб.м/ч). Указанные компрессоры отличаются надежной и безопасной системой смазки, износоустойчивым кривошипно-шатунным механизмом и высоким холодильным коэффициентом.
 В Агрегат устанавливается экономайзер, в котором осуществляется переохлаждение жидкости, далее подаваемой на потребителя. Из экономайзера компрессор всасывает пары под промежуточным давлением.
 Агрегаты могут быть укомплектованы регулировкой производительности:
 1). Все без исключения встроенным частотным преобразователем - посредством плавного изменения частоты вращеня вала (от 25 до 70 гц). При этом экономия электроэнергии достигает 25% по сравнению со ступенчатой регулировкой производительности.