Стандартная комплектация:
1. Спиральный, винтовой или поршневой компрессор(ы) с запорными вентилями и нагревателем картера.
2. Пластинчатый или кожухотрубный теплообменник/испаритель.
3. Сдвоенное реле давления.
4. Регулятор скорости вращения вентиляторов или реле давления для регулирования давления конденсации.
5. Ресивер с двумя вентилями, предохранительным клапаном или плавкой вставкой.
6. Смотровой глазок.
7. Фильтр осушитель жидкостной линии.
8. Соленоидный вентиль.
9. Терморегулирующий вентиль.
10. Реле протока хладоносителя.
11. Электрический щит управления.
12. Манометры высокого и низкого давления.
13. Соленоидный вентиль регулировки производительности(для  установок на базе поршневых компрессоров "Bock" (Германия). 