Модельный ряд агрегатов серии АС-ZR комплектуется компрессорами мощностью 2..20 л.с. Агрегаты предназначены для работы в средне- и высокотемпературных режимах ( от +21 градусов Цельсия, до -24) с хладагентами R134a, R407C, R22.
  В агрегатах предусмотрено уравнивание уровня масла в компрессорах либо с помощью регуляторов уровня масла, либо для отдельных моделей двухкомпрессорных агрегатов уравнивание с помощью трубки.