Стандартная комплектация:
1. Спиральный герметичный компрессор.
2. Нагреватель картера компрессора.
3. Запорные вентиля "Rotalock" на нагнетание и всасывание компрессора.
4. Датчик нагнетания(для компрессоров с кодом TFD).
5. Конденсатор воздушного охлаждения.
6. Регулятор скорости вращения вентиляторов.
7. Реле давления (сдвоенное) высокое-низкое.
8. Стекло смотровое с индикатором влажности на жидкостную линию.
9. Фильтры на жидкостную линию и линию всасывания.
10. Жидкостной ресивер с вентилями "Rotalock" и плавкой вставкой (не на всех моделях).
11. Силовой электрический щит.
12. Рама и декоративные панели.