Установки охлаждения жидкости (чиллеры) серии ВТХК предназначены для использования в составе систем кондиционирования воздуха для охлаждения жидких хладоносителей, подаваемых к фанкойлам, а также для многих других применений, где необходимо поддержание заданной температуры хладоносителя на уровне -7…+12 С. Хладоноситель (вода или раствор гликоля) охлаждается в чиллере и, в случае работы в системе кондиционирования, по системе трубопроводов подается в фанкойлы, установленные в охлаждаемых помещениях. При использовании чиллеров ВТХК для технологического охлаждения хладоноситель может подаваться  в теплообменники других типов или непосредственно потребителю холода. 
В стандартном исполнении чиллеры серии ВТХК  изготавливаются в виде моноблока со встроенным  конденсатором воздушного охлаждения, насосом для перекачки хладоносителя, теплоизолированной герметичной емкостью, расширительным баком, поэтому  требуют минимальных работ по установке и монтажу (непосредственная установка на месте эксплуатации, подключение гидравлических коммуникаций и электропитания). По специальному заказу возможно изготовление установки с выносным конденсатором. 
Для чиллеров холодопроизводительностью до 120 кВт конденсаторы   подобраны с учетом ограничений по уровню шума, так как  установки такого типа могут работать в составе систем кондиционирования не только промышленных, но и жилых зданий (либо в непосредственной близости от них). При комплектации использованы четырех- и шестиполюсные вентиляторы диаметром 450 мм и 500 мм, а также шестиполюсные диаметром 630 мм. Для чиллеров холодопроизводительностью более 120 кВт (начиная с ВТХК-127)  используются четырехполюсные вентиляторы диаметром 630 мм.   
Регулировка производительности установок осуществляется путем включения/ отключения одного или нескольких компрессоров или контуров в зависимости от модели установки. Двух- и четырехкомпрессорные чиллеры выпускаются как в одноконтурном, так и в двухконтурном исполнении.
Все элементы установок серии ВТХК размещаются внутри сварного металлического каркаса («рамы»), закрытого стальными защитно-декоративными панелями. Панели крепятся либо на петлях, либо на легкосъёмных болтах, что обеспечивает удобный доступ ко всем узлам установки. Рама и панели окрашены методом порошкового напыления. Защитный кожух установки обладает высокой степенью герметичности, жесткости и коррозионной стойкости (защитно-декоративные панели изготовлены из стального оцинкованного листа), что позволяет при грамотном монтаже и проектировании системы в целом обеспечить большой ресурс работы установки. 
Обычно чиллеры ВТХК устанавливаются на крыше здания или на прилегающей территории. 
