Модельный ряд агрегатов серии АС-ZB комплектуется компрессорами мощностью 2..15 л.с. Агрегаты предназначены для работы в средне- и высокотемпературных режимах ( от +10 градусов Цельсия, до -30) с хладагентами R404a, R134a, R407C, R22 и оптимизированы для работы при низких температурах конденсации.