Стандартная комплектация:
1. Поршневый компрессоры co Встроенной тепловой защитой
2. Нагреватели картера компрессора.
3. Защитное сдвоенное реле отключения компрессора по низкому и высокому давлению.
4. Ресивер с вентилями на входе и выходе и предохранительный клапан.
5. Смотровое стекло на жидкостной магистрали.
6. Маслонасос.
7. Реле контроля смазки.
8. Система отделения и возврата масла в составе: маслоотделитель, масляный ресивер, регулятор уровня масла.
9. Фильтр на жидкостную и газовую линии.
10. Обратный клапан.
11. Запорные вентили перед каждым регулятором масла.
12. Манометры глицериновые высокого и низкого давления.
13. Щит управления.