Стандартная комплектация:
1. Спиральный герметичный компрессор
2. Нагреватель картера компрессора
3. Запорные вентиля "Rotalock" на нагнетание и всасывание компрессора
4. Вентиль впрыска DTC или трубка впрыска
5. Датчик нагнетания(для компрессоров с кодом TFD)
6. Конденсатор воздушного охлаждения
7. Пластинчатый теплообменник (для агрегатов АНН с компрессорами ZF-EVI)
8. Регулятор скорости вращения вентиляторов
9. Реле давления (сдвоенное) высокое-низкое
10. Стекло смотровое с индикатором влажности на жидкостную линию
11. Фильтры на жидкостную линию и линию всасывания
12. Жидкостной ресивер с вентилями "Rotalock" и плавкой вставкой
13. Силовой электрический щит
14. Рама и декоративные панели