Стандартная комплектация:
1. Компрессор Bitzer со встроенной тепловой защитой INT69VSY или INT389R. Оснащен запорными вентилями на нагнетании и всасывании.
2. Ресивер с вентилями входа и выхода, с предохранительным клапаном.
3. Защитное сдвоенное реле отключения компрессора по высокоми и низкому давлению.
4. Маслоотделитель. Оснащен электроТЭНами с термостатом, предохранительным клапаном.
5. Фильтр на жидкостную линию и на всасывание.
6. Масляный фильтр, смотровое стекло на масляную линию, соленоидный вентиль на масло, реле протока OFC, шаровый вентиль.
7. Манометры высокого и низкого давления.
8. Регулятор давления "до себя".
9. Система экономайзера.
10. Обратные клапаны газовый и жидкостной.
11. Шаровый вентиль и смотровое стекло на жидкостную линию.
12. Байпас горячего газа в ресивер (дифференциальный клапан).
13. Шаровые вентили на вход и выход маслоохладителя(для HSN)