Модельный ряд агрегатов серии АС-ZBD комплектуется компрессорами мощностью 2..15 л.с. Агрегаты предназначены для работы в средне- и высокотемпературных режимах ( от +10 градусов Цельсия, до -30) с хладагентами R404a, R134a, R407C, R22 и оптимизированы для работы при низких температурах конденсации. Данный тип агрегатов комплектуется компрессорами с плавноей регулировкой производительности от 10 до 100% от максимальной производительности.