 АСНП-компрессорно-конденсаторный агрегат уличного исполнения с горизонтальным потоком воздуха на основе одного поршневого компрессора Bock. Данный тип агрегата используется главным образом для холодоснабжения среднетемпературных потребителей холода но также благодаря широкому диапазону может использоваться для низкотемпературных. Может быть укомплектован как 4-х полюсным стандартным вентилятором, так и 6-ти полюсным малошумным.
 Агрегат может быть размещен как на стене, так и на крыше.
 Для увеличения эффективности при переменных нагрузках агрегат может быть укомплектован регулировкой производительности:
-Частотным преобразователем EFC (плавная регулировка скорости вращения за счет изменения частоты подаваемого тока)
-Отключением одного или более блоков цилиндров.
 АСНП имеют температурный диапазон использования на R404a/R507 от -45 до +7 градусов Цельсия по температуре кипения и от -30 до +40 по температуре окружающей среды, однако при температуре окружающей среды ниже 0 градусов Цельсия рекомендуется заказывать опцию "З" - зимний пуск.
 АСНП может использоваться на хладагентах R134a, R22, R407C, R134a. 
