Стандартная комплектация:
1. Поршневой полугерметичный компрессор Bock.
2. Запорные вентили компрессора.
3. Нагреватель картера компрессора.
4. Реле контроля смазки.
5. Виброгасящая вставка на всасывании.
6. Виброгасящая вставка на нагнетании.
7. Встроенная теплообменная решетка конденсатора воздушного охлаждения.
8. Вентиляторы охлаждения компрессора.
9. Реле давления(сдвоенное) высокое/низкое на каждый компрессор.
10. Ресивер с предохранительным клапаном.
11. Фильтр осушитель разборный на жидкостную линию.
12. Стекло смотровое с индикатором влажности на жидкостную линию.
13. Фильтр разборный на всасывающую линию.
14. Обратный клапан перед ресивером.
15. Отделитель жидкости (для агрегатов с компрессорами HA).
16. Щит управления агрегатом.
17. Рама.
18. Декоративные панели.
