 Агрегаты АВ-HSK применяются в основном в следующих областях:
- склады хранения продуктов
- реализация технологических процессов
- охлаждение жидкостей
 Агрегаты АВ-HSK предназначены для работы в низкотемпературных режимах с хладагентами R404a, R507, R134a, R22, R407C.
 Важной особенностью данных агрегатов яляется возможность их работы  с экономайзером, который дает заметное  увеличение  холодопроизводительности, что крайне полезно в низкотемпературных режимах. Агрегаты поставляются без заправки маслом.
 Для работы на R22 необходим маслоохладитель!
 В Агрегатах с винтовыми компрессорами серий HS53..74 применяется простое и эффективное механическое регулирование производительности: точка начала сжатия всасываемого в компрессор пара смещается по длине профиля винта с помощью регулирующих поршней с гидроприводом. Это приводит к снижению расхода (и нагнетаемого) компрессором пара. С помощью этой технологии можно регулировать холодопроизводительность ступенчато: 100%, 75%, 50%.
 В Агрегатах с винтовыми компрессорами серий HS..85 Реализовано регулирование холодопроизводительности при помощи золотника, расположенного параллельно осям роторов. Холодопроизводительность этих компрессоров можно изменять перемещением золотника вдоль роторов плавно в диапазоне от 25% до 100% или ступенчато: 100%, 75%, 50%, 25%.