Модельный ряд агрегатов серии АС-ZF-EVI комплектуется компрессорами мощностью 4...15 л.с. с системой впрыска пара под промежуточным давлением. На данных агрегатах организуется цикл с экономайзером. На низких температурах кипения хладагента это дает заметное увеличение холодпроизводительности. Основным преимуществом данных агрегатов является малое потребление электроэнергии, компактные размеры, а также невысокая цена. Агрегаты предназначены для работы в средне и низкотемпературных режимах только с хладагентом R404a(от+5 градусов Цельсия, до -40)