Установки охлаждения жидкости серии ОВ, ОС, ОН – это универсальные охладители холодопроизводительностью от 4 до 1000 кВт. 
Все установки ОВ, ОС, ОН выполнены в виде холодильного модуля. Для использования ОВ требуется установка выносного конденсатора, а также наличие гидроблока, для обеспечения циркуляции через теплообменник установки.

Корпус установки – это металлический несущий каркас с закрепленными на нем металлическими декоративными панелями, защищающими элементы установки от пыли, влаги и механических повреждений.

Основные области применения  высокотемпературных установок серий ОВ, ОС, ОН :
•	охлаждение воды, используемой как для систем кондиционирования воздуха, так и  для различных технологических нужд.
•	охлаждение водных растворов гликолей в указанном диапазоне температур, (в случае использования установок ОВ, ОС, ОН  для охлаждения гликолей - это необходимо указать при заказе для проведения уточняющего расчета испарителя  из-за различия в вязкости хладоносителей – воды и гликоля). 

 Хладагенты и хладоносители.

Все установки  могут работать на хладагентах  R-22, R-407C, R-134a. Часть установок могут работать могут рабоать на хладагентах R-404a, R410A.
Для моделей с винтовыми компрессорами, для разных марок хладагента требуется использование различных типов масел, поэтому для  винтовых  компрессоров марку хладагента необходимо указать при заказе установки.
В качестве хладоносителя в установках серий ОВ, ОС, ОН  чаще всего используется  вода. Охладители ОВ, ОС, ОН могут также использоваться для охлаждения водных растворов гликолей. В этом случае при заказе необходимо указать марку и концентрацию водного раствора гликоля для проведения уточняющего расчета испарителя  из-за различия в вязкости хладоносителей – воды и гликоля.

 Технические данные.

Холодопроизводительность: от 4 до 1000 кВт.

Температура хладоносителя на выходе из установки: от  -30 до  +20 градусов Цельсия.

Диапазон температуры окружающей среды:   от –20 до +50 градусов Цельсия (запуск  и устойчивая работа при температуре ниже 0 градусов Цельсия возможна только с использованием  систем зимнего пуска и управления вентиляторами конденсатора – опции «З»).
