 Агрегаты АНК..П предназначены для уличной установки и эксплуатации. Корпус агрегата изготовлен из оцинкованного стального листа и окрашен методом порошкового напыления, что делает его устойчивым к воздействию атмосферных осадков. Все элемены щита управления заключены в герметичный корпус со степенью защиты IP65.
 Основная область применения - обеспечение "холодом" Низкотемпературных потребителей холода промышленных зданий, складов, в случае отсутствия машинного отделения внутри помещения. Агрегаты оборудуются вентиляторами со средним или высоким уровнем шума: четырехполюсный диаметром 500мм и четырех или шестиполюсныйми диаметром 630мм. Уровень шума агрегатов - не выше 60 дБ на расстояние 10м. 
Для увеличения эффективности при переменных нагрузках агрегат может быть укомплектован регулировкой производительности:
-Частотным преобразователем EFC (плавная регулировка скорости вращения за счет изменения частоты подаваемого тока)
-Отключением одного или более блоков цилиндров.
АНК..П имеют температурный диапазон использования на R404a/R507 от -50 до -20 градусов Цельсия по температуре кипения и от -30 до +40 по температуре окружающей среды, однако при температуре окружающей среды ниже 0 градусов Цельсия рекомендуется заказывать опцию "З" - зимний пуск.
 АНК..П может использоваться на хладагентах R404a, R22, R507C. 
