Стандартная комплектация:
1. Компрессор Copeland Scroll со встроенной тепловой защитой INT 69 (для моделей с кодом эл.двигателя TWD).
2. Датчик нагнетания (для моделей с кодом двигателя TFD).
3. Нагреватель картера компрессора.
4. Защитное сдвоенное реле отключения компрессора по низкому и высокому давлению.
5. Ресивер с вентилями на входе и на выходе и предохранительный клапан.
6. Смотровое стекло на жидкостной магистрали.
7. Система отделения и возврата масла в составе: маслоотделитель, масляный ресивер, электронный регулятор уровня масла.
8. Система впрыска (только для моделей серии  МС-ZF).
9. Пластинчатый теплообменник (только для моделей серии ZF-EVI).
10. Фильтр на жидкостную и газовую линии.
11. Обратный клапан.
12. Шаровые вентили перед каждым регулятором уровня масла.
13. Манометры глицериновые высокого и низкого давления.
14. Щит управления.