1. Запустить SmartTest.exe
2. Выбрать номер порта компьютера, к которому подключен преобразователь RS485 - USB, открыть его
3. Нажать пуск, начнется поиск камеры. Если камера найдена, она появится в поле "Результаты сканирования", при этом поиск можно останавливать.
4. Выбрать камеру в поле "Результаты сканирования" нажатием ЛКМ по ней, нажать "Чтение текущих показаний".
5. Для записи информации в текстовый файл установить галочку "Запись в файл", текстовый файл будет создан в директории расположения исполняемого файла программы с названием, включающим время начала замеров, дату начала замеров и номер камеры.
6. Для дистанционного управления камерой нажать "Управление камерой"
7. Для записи уставки ручного управления ввести уставку в поле "Уставка температуры (ручное задание)", нажать "Записать уставки ручного задания"
8. Для запуска камеры в ручном режиме нажать "Запуск камеры (ручной режим)", для останова - "Останов камеры (ручной режим)"
9. Для записи программы испытаний в камеру выбрать номер программы в поле "Программа №", ввести число шагов и циклов в полях "Число шагов" и "Число циклов" соответственно, заполнить таблицу "Свойства выбранной программы", указав: для заданного числа шагов уставку температуры, время стабилизации и время выхода на режим, причем все ячейки должны быть заполнены, нажать "Записать программы".
10. Для запуска отработки камерой программы, выбрать номер требуемой программы в поле "С программы №", нажать "Запуск камеры(программы)", для останова - "Останов камеры(программы)"
11. Вводимые уставки температур как для ручного управления, так и для программ должны лежать в диапазоне, заявленном для поддрержания камерой.
*ВНИМАНИЕ* ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММЫ НА WIN8 И WIN10 В СВОЙСТВАХ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ С WIN7!