Стандартная комплектация:
1. Компрессор co Встроенной тепловой защитой. 
(Для HG8 со встроенным блоком защиты BCM2000).
2. Система экономайзера (Только для HGZX7).
3. Нагреватель картера компрессора.
4. Защитное сдвоенное реле отключения компрессора по низкому и высокому давлению.
5. Ресивер с вентилями на входе и выходе и предохранительным клапаном (ресивер до 24л - плавкая вставка).
6. Маслонасос.
7. Реле контроля смазки.
8. Смотровое стекло на жидкостной линии.
9. Виброгасящие вставки на линии всасывания и нагнетания.
10. Фильтр на жидкостную линию.
11. Фильтр на газовую линию.
12. Манометры глицериновые.
13. Рама и декоративные панели.